## Board Support Package для модулей серии LTA

Используется в качестве базового ПО. Содержит набор драйверов (для абстракции от микроконтроллера) и сервисов. Настройка BSP выполняется с помощью конфигурационных файлов в папке config.

### Сборка в составке другого проекта

Для сборки:
- установите необходимые переменные (для bsp.mk);
- запустите bsp.mk в вашем Makefile.

Пример makefile:
```
TARGET_CPU   := gd32f450
TARGET_BOARD := lta_brd_v2
TARGET_CFG   := lta27v2
include $(BSP_DIR)/bsp.mk
```

### Сборка примеров

Для сборки тестового проекта, перейдите в каталог /test и выполните make

### Необходимые инструменты:
1) make v4.3
2) arm-none-eabi-gcc xPack v14.2.1

Примечание: 
- выполнялась сборка на windows и linux;
- версии инструментов даны для справки;
